**Памятка по пожарной безопасности в доме с печным отоплением**

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

* своевременно ремонтируйте отопительные печи; очистите дымоходы от сажи;
* заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
* на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50\*70 см.;
* не допускайте перекала отопительной печи;
* не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
* отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
* не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной

мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

* не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
* проверьте, чтобы расстояние от газового баллона до газовой плиты

было не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 метр, топочных дверок печей – 2 метра;

* не допускайте устройство вводов газопровода в дом через подвальное

помещение;

* двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;
* запрещается проверка герметичности соединений газового

оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи);

* перед уходом из дома проверяйте выключение газового и

электрического оборудования;

* будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
* курите в строго отведенных местах; курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого – непотушенный окурок;
* желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель).